### 指示灯说明

SRE6002指示灯说明

| **指示灯** | **含义** |
|---|---|
| PWR（绿色） | 模块电源指示灯：   亮：模块供电正常；   灭：模块无供电； |
| RUN（绿色） | 通讯指示灯：   亮：通讯正常   灭：通讯异常 |
| RX1/TX1 | COM1串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |
| RX2/TX2 | COM2串口收发指示灯，有数据收发时指示灯闪烁； |