### 技术参数指引

| **SP7010** |
|---|
| 操作系统 | MetaOS(默认桌面系统Windows，可选配CentOS/Ubuntu/欧拉/麒麟等) |
| 处理器 | Intel N97 |
| 内存 | 16GB（标准配置） |
| 系统硬盘 | 128G SSD+128G SSD（标准配置） |
| 运控能力 | 128轴 |
| 带轴性能 | 16轴/500µs 32轴/1ms |
| 显示接口 | 1\*HDMI |
| LAN以太网 | 4路 |
| I/O接口 | COM | 4\*RS 485+2\*RS 232 |
| USB | 2\*USB3.0+2\*USB2.0 |
| I/O | 8\*DI+8\*DO 支持PNP和NPN输入输出 |
| 电源输入 | 12-28VDC |
| 功率 | 50W |
| 散热方式 | 压铸铝一体化散热 |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |
| 外观尺寸 | 173(宽)\*50(高)\*121(深)mm |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 工作温度 | -10~50℃ |