### 尺寸及接线说明

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/YLAZn0jP/6888631f95f20.png)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/YLAZn0jP/6888632266a7e.png)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SRT5134模块尺寸图

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/YLAZn0jP/68886333dc43f.png)

SRT5134模块接线图

SRT5134模块接线表

| 接线端子编号 | 丝印标识 | 说明 |
|---|---|---|
| OUT A1+ | 1 | CH1脉冲输出A相的正极 |
| OUT A1- | 2 | CH1脉冲输出A相的负极 |
| OUT B1+ | 3 | CH1脉冲输出B相的正极 |
| OUT B1- | 4 | CH1脉冲输出B相的负极 |
| OUT A2+ | 1 | CH2脉冲输出A相的正极 |
| OUT A2- | 2 | CH2脉冲输出A相的负极 |
| OUT B2+ | 3 | CH2脉冲输出B相的正极 |
| OUT B2- | 4 | CH2脉冲输出B相的负极 |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |
| OUT A3+ | 1 | CH3脉冲输出A相的正极 |
| OUT A3- | 2 | CH3脉冲输出A相的负极 |
| OUT B3+ | 3 | CH3脉冲输出B相的正极 |
| OUT B3- | 4 | CH3脉冲输出B相的负极 |
| OUT A4+ | 1 | CH4脉冲输出A相的正极 |
| OUT A4- | 2 | CH4脉冲输出A相的负极 |
| OUT B4+ | 3 | CH4脉冲输出B相的正极 |
| OUT B4- | 4 | CH4脉冲输出B相的负极 |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |