### 请问，Metafacture版本中是否集成了工智机的XML文件？

Siena:您好！感谢您支持中科时代的产品！

中科时代工智机产品出厂默认安装配有XML文件，但是您需要在MetaFacture1.0.4.4及以上版本中进行扫描操作才能识别到工智机。

接下来是使用MetaFacture扫描工智机的具体操作流程：

①首先您需要给工智机接入电源和网线，如图所示（以SX51系列工智机为例）；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760a214beff.png)

②确保工智机成功上电并且接入网线后，打开MetaFacture1.0.4.4，点击“新建工程”；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760a7fcbe3e.png)

③选择”标准工程“，输入工程名称以及存储位置，点击“确认”；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760a91e7a4c.png)

④进入工程后，点击设备树的“Device”，在设备栏输入工智机的IP地址，即可扫描到工智机并查看工智机信息。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760a9eadba1.png)

SX5系列：以SX51为例，当输入SX51工智机的IP时，可以扫描到该工智机的信息。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760abeb6b0c.png)

如果在扫描工智机后，未识别到设备信息或者提示缺少工智机的XML文件，可能是MetaFacture1.0.4.4安装存在问题，需要卸载后，重新安装MetaFacture1.0.4.4。

详细安装/卸载操作流程见：**[MetaFacture安装与卸载](https://help.sinsegye.com.cn/docs/MetaFacture-Install)**

如果是其他设备（例如伺服电机）的XML文件需要手动添加，未默认集成在安装包中。具体操作流程如下：

①获取 XML 文件

从中科时代技术支持获取设备描述文件（如 SV33\_SINSEGYE\_V1.0.xml）。

②添加至 MetaFacture

打开 MetaFacture → 顶部菜单【工具】→【设备存储库】

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760b7aa5079.png)

点击【安装】→ 选择本地 XML 文件 → 完成添加

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760b81245d6.png)

③验证设备支持

添加成功后，在设备存储库中可看到对应设备型号（如SV33等）。

 ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/RtjzUSUB/68760b88c30d1.png)