2网口SX5系列工智机09.18版本系统解决无法访问网口配置问题
- 将附件中的可执行文件拷贝到主目录下
update_sx5RTE

- 可执行文件赋权

右键update\_sx5RTE.run文件-->属性-->权限

勾选“允许文件作为程序执行”，如图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/5lzpJwZ3/67f3430140c53.png)

- 允许文件执行

点击文件管理器设置，如图箭头指示位置
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/5lzpJwZ3/67f34309009dc.png)


点击首选项，如图
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/5lzpJwZ3/67f343102fb08.png)


进入“行为”选项卡，将“可执行文本文件”下的选项改为“询问做什么”，如图
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/5lzpJwZ3/67f343171164d.png)


- 双击执行可执行文件，在弹出的询问选项中，选择“在终端中运行”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/5lzpJwZ3/67f3431d81cac.png)


等待执行完成，完成后终端会自动关闭，重新检查即可
注意地址为：localhost:8082
如第一次加载不成功，刷新几次浏览器即可

-  最后，记得删掉解压出的文件夹和可执行文件