### 概览

SC4234 4 通道 0..20mA 模拟量输出模块是工业自动化中实现精准电流信号输出的实用组件，适用于需通过 0..20mA 信号驱动执行器的场景，如工业调节阀、流量控制器等设备的控制环节。

采用 4 通道单端两线制设计，适配工业常用 24V 直流供电，输出电流信号稳定，负载适配性强（需＜500Ω），并具备过载保护功能，保障运行安全。测量精度高，误差小，16 位分辨率搭配快速转换响应，能精准输出细微电流变化，满足精密控制需求。

支持精准时钟同步功能，确保多通道输出的时序一致性。具备可靠的电气隔离能力，抗干扰性强，可在 - 25℃～+85℃宽温环境下稳定工作，适应各类严苛工况。

模块结构紧凑，尺寸小巧，重量轻盈，支持 PCB 安装及导轨、螺钉等多样化固定方式，适配 35mm 导轨，安装灵活便捷，为工业场景下的多通道电流信号控制提供稳定支持。