###  指示灯说明

| **PWR 电源指示灯（绿灯）** | **含义** |
|---|---|
| 亮 | 系统电源供电正常 |
| 灭 | 系统电源供电异常 |
| **ERR 故障指示灯（红灯）** | **含义** |
| 亮 | 组态失败 |
| 灭 | 通讯正常 |
| 慢闪 | 通讯故障 |
| **通道指示灯（绿灯）** | **含义** |
| 亮 | 有输入信号接入 |
| 灭 | 无输入信号接入 |