### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/2oVCYi9i/image1.jpeg)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/2oVCYi9i/image3.jpeg)

SRT3028 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/2oVCYi9i/image4.jpeg)

SRT3028 模块接线图

SRT3028 模块接线表

| 输入通道定义 | 端子丝印标识 | 外部接线说明 |
|---|---|---|
| AI 0+ | 1 | 输入通道 0 正极 |
| AI 0- | 2 | 输入通道 0 负极 |
| AI 1+ | 3 | 输入通道 1 正极 |
| AI 1- | 4 | 输入通道 1 负极 |
| AI 2+ | 1 | 输入通道 2 正极 |
| AI 2- | 2 | 输入通道 2 负极 |
| AI 3+ | 3 | 输入通道 3 正极 |
| AI 3- | 4 | 输入通道 3 负极 |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |
| AI 4+ | 1 | 输入通道 4 正极 |
| AI 4- | 2 | 输入通道 4 负极 |
| AI 5+ | 3 | 输入通道 5 正极 |
| AI 5- | 4 | 输入通道 5 负极 |
| AI 6+ | 1 | 输入通道 6 正极 |
| AI 6- | 2 | 输入通道 6 负极 |
| AI 7+ | 3 | 输入通道 7 正极 |
| AI 7- | 4 | 输入通道 7 负极 |
| NC | 5&amp;6 | 无需接线 |