### 接口说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/wcQr9QKN/67d0ed563c013.png)

| **标注编号** | **名称** | **描述** |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | 显示接口支持1080P，最高4k |
| 2 | LAN1~4 | LAN网口，支持10/100/1000MBASE-T(X)接口 |
| 3 | USB1/2 | 2个USB3.0接口 |
| 4 | COM/CAN | 支持RS232/RS485/RS422可配 |
| 5 | 电源指示灯 |  |
| 6 | 电源接口 | 支持24V(-15%~+20%)直流电源，额定电压建议24V直流输入 |
| 7 | 运行状态指示灯 | PWR:电源指示灯RUN/STOP:运行指示灯COM:通信指示灯HDD:硬盘指示灯 |
| 8 | CF卡槽 | 默认配置128G |