### 概览

SC系列超紧凑插拔式IO模块设计紧凑，能够直接安装在电路板上，电路板根据应用场景设计为专用信号分配板，用于将信号和电源分配给各类IO模块，从而实现与其他设备模块的灵活连接。

 

SC系列IO模块具备多项优势：超紧凑的外形设计、灵活多样的布局，以及多重安全保障措施。模块可直接连接RJ45接口，无需额外耦合器，采用信号分配板与预制线束的创新设计，显著简化了I/O系统的接线工作，有效提升设备的装机效率。



![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/XyEJ7AkJ/6888825211316.png)

---

### 产品型号

| **型号** | **说明** |
|---|---|
| SC1116 | 16通道数字量输入模块，NPN型，24VDC，滤波3ms |
| SC1216 | 16通道数字量输入模块，PNP型，24VDC，滤波3ms |
| SC2116 | 16通道数字量输出模块，NPN型，24VDC，0.5A |
| SC2216 | 16通道数字量输出模块，PNP型，24VDC，0.5A |
| SC3228 | 8通道模拟量电压输入模块，Single input，±10V, 16 bit |
| SC3238 | 8通道模拟量电流输入模块， 0mA-20mA, 16 bit |
| SC3248 | 8通道模拟量电流输入模块， 4mA-20mA, 16 bit |
| SC3258 | 8通道模拟量电压输入模块，differential input，0-10V, 16 bit |
| SC4224 | 4通道模拟量电压输出模块， -10V-+10V, 16 bit |
| SC4234 | 4通道模拟量电流输出模块， 0-20mA, 16 bit |
| SC4244 | 4通道模拟量电流输出模块， 4-20mA, 16 bit |
| SC3284 | 4通道热电偶输入模块, 16 bit |
| SC3274 | 4通道热电阻输入模块, 16 bit |
| SC7001 | 单通道步进电机模块，24V,带增量编码器 |
| SC7011 | 单通道步进电机模块，48V，带增量编码器 |
| SC9001 | 电源模块 |
| SC9100 | 占位模块 |
| SC5032 | 2通道5V差分输入计数模块 |