### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CqQPEgpM/image1.jpeg)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CqQPEgpM/image3.jpeg)

SRT3906 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/CqQPEgpM/image4.jpeg)

SRT3906 模块接线表

SRT3906模块接线表

| **输入通道编号** | **端子丝印标识** | **说明** |
|---|---|---|
| NC | / | 没有接口 |
| TC 0+ | 1 | 输入通道 0 正极 |
| TC 0- | 2 | 输入通道 0 负极 |
| TC 1+ | 3 | 输入通道 1 正极 |
| TC 1- | 4 | 输入通道 1 负极 |
| TC 2+ | 5 | 输入通道 2 正极 |
| TC 2- | 6 | 输入通道 2 负极 |
| NC | / | 没有接口 |
| TC 3+ | 1 | 输入通道 3 正极 |
| TC 3- | 2 | 输入通道 3 负极 |
| TC 4+ | 3 | 输入通道 4 正极 |
| TC 4- | 4 | 输入通道 4 负极 |
| TC 5+ | 5 | 输入通道 5 正极 |
| TC 5- | 6 | 输入通道 5 负极 |