### 接口说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/9gUbsGrn/67d14faa8c1ba.png)

| **编号** | **接口名称** | **描述** |
|---|---|---|
| ① | Line out | 音频输出 |
| ② | LAN1 | 千兆以太网口，IPV4：192.168.1.200 子网掩码：255.255.255.0 |
| ③ | COM3 | RS232串口 |
| ④ | LAN4 | 千兆以太网口 |
| ⑤ | COM4 | RS232串口 |
| ⑥ | LAN5 | 千兆以太网口 |
| ⑦ | LAN6 | 千兆以太网口 |
| ⑧ | LAN7 | 千兆以太网口 |
| ⑨ | 接地螺丝 | M4 接地螺丝 |
| ⑩ | 电源开关 | 系统开关机 |
| ⑪ | SW开关 | 远程开机信号 |
| ⑫ | 电源输入接口 | 220VAC电源适配器输入12V电源 |
| ⑬ | USB端口 | Type-A 接口，USB2.0 协议 |
| ⑭ | Ethercat | Ethercat主站，网络名称:enp8s0,enp1s0 |
| ⑮ | USB端口 | Type-A 接口，USB3.0 协议 |
| ⑯ | USB端口 | Type-A 接口，USB3.0 协议 |
| ⑰ | DP端口 | DP显示接口 |
| ⑱ | HDMI端口 | HDMI显示接口 |
| ⑲ | COM1 | RS232/485串口 |
| ⑳ | COM2 | RS232/485串口 |