### 概览

SRT3324 4 通道经济型模拟量输入模块是工业自动化系统中实现低成本电流信号采集的实用组件，适用于对成本敏感且需稳定监测电流模拟量的工业场景。​

电源规格方面，系统电源为 5VDC（±10%），电流消耗≤150mA，适配工业低压供电环境，在电流信号采集场景下仍保持经济型优势。​

输入特性上，具备 4 路输入通道，专注采集 0-20mA 电流信号，16 位分辨率搭配满量程 ±0.1% 的精度，在经济型定位下保持较高测量准确性，满足常规工业电流模拟量监测需求。​

采用 500V 电容隔离方式，抗干扰能力稳定。支持系统电源指示与通讯故障诊断功能，便于实时监控模块运行状态，保障信号采集的连续性与可靠性，为成本敏感型工业控制系统提供高性价比的电流模拟量采集解决方案。