**1、功能块FB\_AcpReadSymbol介绍**

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/F58c2pbd/680225ce643d7.png)

* 输入参数

| 参数名称     | 参数类型                   | 描述说明                                    |
| -------- | ---------------------- | --------------------------------------- |
| targetId |  ARRAY\[0..5] OF USINT | 连接服务端的IP地址，数组最后两位固定为1                   |
| bExecute | BOOL                   | 上升沿启动功能块，进行ACP变量读取                      |
| symbol   | String                 | 读取服务端的变量地址，如‘Application.PLC\_PRG.Var1’ |
| pDst     | Pointer to BYTE        | 读取服务端的变量数据，数值以BYTE的形式存储在指针指向的地址中        |
| cbDst    | UDINT                  | 读取服务端的变量数据长度，使用SIZEOF()来获取变量类型长度        |
| tTimeout | TIME                   | 读取超时时间，默认5s                             |

* 输出参数

| 参数名称    | 参数类型   | 描述说明                     |
| ------- | ------ | ------------------------ |
| bBusy   | Bool   | 功能块运行状态，True为运行，False为空闲 |
| bError  | Bool   | 是否报错，True为有错误，False为正常   |
| errInfo | String | 错误信息                     |

---
**2、功能块FB\_AcpWriteSymbol介绍**
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/F58c2pbd/680225db3d5dd.png)


* 输入参数

| 参数名称     | 参数类型                   | 描述说明                                    |
| -------- | ---------------------- | --------------------------------------- |
| targetId |  ARRAY\[0..5] OF USINT | 连接服务端的IP地址，数组最后两位固定为1                   |
| bExecute | BOOL                   | 上升沿启动功能块，进行ACP变量写入                      |
| symbol   | String                 | 写入服务端的变量地址，如‘Application.PLC\_PRG.Var1’ |
| pSrc     | Pointer to BYTE        | 写入服务端的变量数据，使用ADR()获取写入变量的地址             |
| cbSrc    | UDINT                  | 写入服务端的变量数据长度，使用SIZEOF()来获取变量类型长度        |
| tTimeout | TIME                   | 读取超时时间，默认5s                             |

* 输出参数

| 参数名称    | 参数类型   | 描述说明                     |
| ------- | ------ | ------------------------ |
| bBusy   | Bool   | 功能块运行状态，True为运行，False为空闲 |
| bError  | Bool   | 是否报错，True为有错误，False为正常   |
| errInfo | String | 错误信息                     |