### 概览

SC3274 4 通道热电阻测量模块是工业自动化中精准监测温度的专用组件，适用于需通过热电阻传感器采集温度的场景，如工业设备、管道及环境的温度监测。​

采用 4 通道三线制设计，适配 PT100、PT1000、NI100 等多种热电阻传感器，可覆盖较宽温度范围，铂传感器测量范围广，镍传感器适配中低温场景，测量精度良好，能精准捕捉细微温度变化。输入滤波性能稳定，转换响应适配温度监测需求。​

具备可靠的电气隔离能力，抗干扰性强，可在 - 25℃～+85℃宽温环境下稳定工作，适应各类严苛工况。​  
模块结构紧凑，尺寸小巧，重量轻盈，支持 PCB 安装及导轨、螺钉等多样化固定方式，适配 35mm 导轨，安装灵活便捷，为工业场景下的多通道温度监测提供稳定支持。