### 更换电池

1. 拧开松不脱螺丝（图1）；
2. 将电池仓盖取出（图2）；
3. 采用绝缘工具撬出电池（图3），
4. 再取出电池（图4）；

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SMIcnCno/6850d7538d170.png)

（图1）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SMIcnCno/6850d774b5a16.png)

（图2）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SMIcnCno/6850d789ee0dc.png)

（图3）

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SMIcnCno/687de9312bf39.png)

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SMIcnCno/6850d7da61f62.png)

(图4)

注意事项

- 安装与拆卸电池时，需断电后操作；
- 安装电池时，确保电池正负极正确无误；
- 更换电池后上电时，请注意控制器有无电池故障报错；
- 上电无误后系统时钟需重新手动校准，以保证系统时间正确。