### 如何通过DeviceManager对于中科时代工智机进行CPU分核？

中科时代的工智机产品可以通过本地安装DeviceManager或者使用SF8010两种方式，对于CPU进行分核处理。
关于SF8010的具体使用方法，您可以访问以下地址:[SF8010操作帮助手册](https://help.sinsegye.com.cn/docs/SF80xx)

本次我们讲解如何使用本地安装DeviceManager对于CPU进行分核处理。
首先您需要访问中科时代官方网站，下载DeviceManager最新的安装包，具体可以访问以下地址：[中科时代资源下载中心](https://www.sinsegye.com.cn/download-centre/)

安装完毕之后，我们按照以下步骤进行操作：

1.使用SSH登录工智机192.168.1.200
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d071def4.png)

2.将安装文件“adi-service-dev_1.3.0_amd64.deb”传输到/home/sinsegye/目录中
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d1540663.png)

3.使用dpkg -i 指令安装adi-service-dev_1.3.0_amd64.deb

```shell
sudo dpkg -i adi-service-dev_1.3.0_amd64.deb
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d2438727.png)

使用dpkg -i 指令安装adi-service_1.3.0_amd64.deb

```shell
sudo dpkg -i adi-service_1.3.0_amd64.deb
```
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d2f8a1e3.png)


4.打开Device Manager插件管理器
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d591f391.png)

5.点击左下角“安装ACP服务”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d67387a5.png)


6.输入工智机IP、用户名和密码，点击“在线安装”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d7214699.png)


7.选择已安装完成的工智机

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d7cb34c5.png)



8.点击“安装RTE插件服务”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d86a4586.png)


9.输入工智机用户名和密码，点击“在线安装”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d91d5716.png)


10.安装完成后，选择“功能列表”—“组件管理”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7d9e290f2.png)


11.点击“浏览”—“aoiservice”—“安装”
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c81e61d2c0.jpg)



12.等待安装完成
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7db396f3a.png)
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7dbf9d0b5.png)

13.安装完成后，点击“本地“，查看组件是否已成功安装至本地工智机。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c81f4a3415.jpg)


14.点击“CPU分核管理”，可以查看非实时域和实时域的CPU分配情况。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7dd523d1d.png)
其中，灰色代表无法变更分配的CPU，蓝色代表可以分配的CPU

15.可以任意拖动蓝色CPU分配到非实时域或实时域。比如，下图拖动蓝色CPU2从非实时域移动到实时域。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7df3cdcd0.png)


16.点击“检查分配”—选择“确认”重启生效。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7e0508db8.png)

17.等待重启完成即可。
![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/SYYnq28A/686c7e12f1ced.png)