### 指示灯说明

| **PWR电源指示灯（绿灯）** | **含义** |
|---|---|
| 亮 | 系统电源供电正常 |
| 灭 | 系统电源供电异常 |
| **ERR故障指示灯（红灯）** | **含义** |
| 亮 | 组态失败 |
| 灭 | 通讯正常 |
| 快闪 | 参数配置无效 |
| 慢闪 | 通讯故障 |
| **通道指示灯（绿灯）** | **含义** |
| 亮 | 输出信号是高电平 |
| 灭 | 输出信号是低电平 |