### COE通用参数说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/uYqXptSE/68831b953fb81.png)

| **参数** | **说明** |
|---|---|
| 2001:01 EtherCATBusErrOutoutEN | 参数用于设置模块通讯断开后，输出通道的动作设置：   0：输出保持50ms后清除；   1：输出保持；   2：输出保持10ms之后清除；   3：输出保持20ms后清除；   4：输出保持100ms后清除；   5：输出保持500ms后清除；   6：输出立即清除； |
| 2004:01 Err 24v\_nf | Bit0：1：通道24V供电异常；0：正常。   Bit1：预留；   Bit2：1：DO短路或者过流；0：正常。 |

###