### 概览

SRC3138 模拟量输入模块是工业自动化系统中精准采集模拟信号的重要组件，适用于各类需要对电流信号进行监测与转换的工业场景。

​

模块具备 8 路输入通道，支持电流型输入信号，包括 Disable、4mA~20mA、0mA~20mA，量程可调节，默认状态为 Disable，适配多样信号采集需求。采用单端信号类型，分辨率达 16 bit，全通道采样速率≤1 ksps，确保信号采集的高精度与快速响应，精度可达 ±0.2%。