 

### 本地I/O模块适配

构建本地I/O系统的过程如下：

注意：本操作仅适用于SX5820适配SRE系列本地I/O



 

1) 拆下SX5820系列产品右侧的终端盖板，该终端盖板可保护EtherCAT总线的内部电路和本地 I/O 系统的电源通道：

 

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/d8DzRqib/67e10735cff91.jpg)

 

2) 安装I/O模块：

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/d8DzRqib/67e10741b9501.jpg)

 

请注意，SRE系列的每个I/O模块都有一个可拆卸的接线端子，以确保信号电路的切换、安装和更换

安装有端子块的模块

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/d8DzRqib/67e10749d24fd.jpg)

端子块拆卸程序

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/d8DzRqib/67e1074f8a88b.jpg)

拆下的接线端子

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/d8DzRqib/67e10756afd09.jpg)