### 尺寸及接线说明

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/pH8kfHOm/688844f6ba1f1)![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/pH8kfHOm/688844f6e4b6d)

SRT0012 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/pH8kfHOm/688844f6acb48)

SRT0012 模块接线图（每两个同极性端子在模块内部已短接）

SRT0012接线说明：

如上图所示，输入 24V 电源位于模块下方的六个端子，同极性的两个端子在模块内部已短接，另外一个端子可供用户并线使用。

注意 SRT0012 仅作为 SRT 系列 IO 模块扩展电源使用,不对外部设备提供 5V 电源接口。