### 概览

SRE6004 具备 4 个 RS422/RS232/RS485 接口，支持 Modbus RTU 和自由口协议，波特率最快 115.2Kbps，相较于 2 接口模块，能连接更多的串口设备，适合需要多设备通信的工业系统。在智能工厂的设备联网中，往往需要将多台 PLC、多个传感器、多个人机界面等设备连接起来实现数据共享和协同工作，4 个接口的设计可满足这些多设备连接的需求。其支持的多种接口类型和通信协议使其具有广泛的兼容性，无论是老旧设备还是新型设备，都能通过该模块实现互联互通。波特率最快 115.2Kbps 能满足大多数工业通信的数据传输速率需求，确保数据的及时传输，为智能工厂的高效运行提供通信保障。