### 设备接线安全提示
- 专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 接线前，请切断所有设备的电源！
- 设备下电后需泄放残余电压，确认处在安全电压之下，否则会有触电的危险！
- 请在切断电源的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。
- 请务必保证设备和产品良好接地，否则会有电击危险且实时性无法保证。
- 严禁将输入电源连接到产品的输出端，否则会引起设备损坏！
- 严禁电源正反接，接线请按照产品说明操作，否则会引起设备损坏！
- 产品使用到的接线线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求且屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 请按照规范进行端子螺丝紧固，避免紧固力矩不足或过大！
- 接线完成后，请二次确保所有线缆接线正确及产品内部没有掉落的螺钉、垫片或裸露线缆得情况。