### 指示灯说明

SRL5012指示灯说明

| **指示灯** | **说明** |
|---|---|
| PWR | 模块电源指示灯，供电正常时指示灯点亮。 |
| 5V | 5V指示灯 |
| Q1/Q2 | 输出指示灯点亮：有输出熄灭：无输出 |
| A1 | 通道1， A相输入指示 |
| B1 | 通道1， B相输入指示 |
| C1 | 通道1， C相输入指示 |
| A2 | 通道2， A相输入指示 |
| B2 | 通道2， B相输入指示 |
| C2 | 通道2， C相输入指示 |
| L1 | 通道1， LATCH输入指示 |
| L2 | 通道2， LATCH输入指示 |
| L3 | 通道3， LATCH输入指示 |
| L4 | 通道4， LATCH输入指示 |