### 接线图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/Si18PqTf/68832a71e8c34.png)

---

### 接线端子说明

| **端子** | **含义** |
|---|---|
| P1+ | 轴1差分输出，脉冲正信号 |
| P1- | 轴1差分输出，脉冲负信号 |
| D1+ | 轴1差分输出，方向正信号 |
| D1- | 轴1差分输出，方向负信号 |
| P2+ | 轴2差分输出，脉冲正信号 |
| P2- | 轴2差分输出，脉冲负信号 |
| D2+ | 轴2差分输出，方向正信号 |
| D2- | 轴2差分输出，方向负信号 |
| P3+ | 轴3差分输出，脉冲正信号 |
| P3- | 轴3差分输出，脉冲负信号 |
| D3+ | 轴3差分输出，方向正信号 |
| D3- | 轴3差分输出，方向负信号 |
| P4+ | 轴4差分输出，脉冲正信号 |
| P4- | 轴4差分输出，脉冲负信号 |
| D4+ | 轴4差分输出，方向正信号 |
| D4- | 轴4差分输出，方向负信号 |
| P1 | 轴1单端输出，脉冲信号 |
| D1 | 轴1单端输出，方向信号 |
| P2 | 轴2单端输出，脉冲信号 |
| D2 | 轴2单端输出，方向信号 |
| P3 | 轴3单端输出，脉冲信号 |
| D3 | 轴3单端输出，方向信号 |
| P4 | 轴4单端输出，脉冲信号 |
| D4 | 轴4单端输出，方向信号 |
| M | 单端输出公共端 |