***连续功能图（CFC）***实现语言是一种图形编程语言，它扩展了IEC 61131-3的标准语言。

您可以通过CFC中的POU以图形方式对系统进行编程。您插入元素并自由放置它们。插入连接并将元素连接到网络，以便创建结构良好的功能框图。您也可以插入反馈。您可以像电路图或框图那样阅读功能框图。

功能框图的执行顺序基于数据流。此外，POU可以处理多个数据流。这样数据流就没有任何通用数据。在编辑器中，多个网络之间没有任何连接。

另一方面，FBD，LD或IL中的POU具有基于网络的执行顺序。  
  
***连续功能图（CFC）***实现语言是一种图形编程语言，它扩展了IEC 61131-3的标准语言。

用这种语言，您可以图形化地编写大型、复杂的功能框图。可以使用与***连续功能图（CFC）***相同的元素和命令。此外，您可以根据需要在许多页面上排列代码。这使您可以创建仍易于打印的大量功能框图。此外，每个页面都有边框区域。您可以在左侧排列输入和接收连接标记，在右侧排列输出和源连接标记。这有助于您插入连接线并提供更好的概述。