### SRT2132尺寸及接线说明

| ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/S4S5omkd/688747789efe1) | ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/S4S5omkd/68874778906cf) |
|---|---|

SRT2X32 模块尺寸图

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/S4S5omkd/68874778af59d) ![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/S4S5omkd/68874778b1061)

SRT2132 模块接线图（端子丝印标识不同批次存在左右两个版本， 不影响使用，注意 32DO 模块固定在一起的左右两边都需要接 24V 和 0V，接线图为美观做了简化）

SRT2132 模块接线表

| **输出点** | **说明** | **输出点** | **说明** |
|---|---|---|---|
| Q 0.0 | 输出通道 0 | Q 1.0 | 输出通道 16 |
| Q 0.1 | 输出通道 1 | Q 1.1 | 输出通道 17 |
| Q 0.2 | 输出通道 2 | Q 1.2 | 输出通道 18 |
| Q 0.3 | 输出通道 3 | Q 1.3 | 输出通道 19 |
| Q 0.4 | 输出通道 4 | Q 1.4 | 输出通道 20 |
| Q 0.5 | 输出通道 5 | Q 1.5 | 输出通道 21 |
| Q 0.6 | 输出通道 6 | Q 1.6 | 输出通道 22 |
| Q 0.7 | 输出通道 7 | Q 1.7 | 输出通道 23 |
| 24V | 24V | 24V | 24V |
| Q 0.8 | 输出通道 8 | Q 1.8 | 输出通道 24 |
| Q 0.9 | 输出通道 9 | Q 1.9 | 输出通道 25 |
| Q 0.A | 输出通道 10 | Q 1.A | 输出通道 26 |
| Q 0.B | 输出通道 11 | Q 1.B | 输出通道 27 |
| Q 0.C | 输出通道 12 | Q 1.C | 输出通道 28 |
| Q 0.D | 输出通道 13 | Q 1.D | 输出通道 29 |
| Q 0.E | 输出通道 14 | Q 1.E | 输出通道 30 |
| Q 0.F | 输出通道 15 | Q 1.F | 输出通道 31 |
| 0V | 0V | 0V | 0V |

SRT2132 接线说明：

数字量输出模块 SRT2132 中接线端子 X2 中 5 或 6 端接 24V，接线端子 X4 中 5 或 6端接 0V，注意 32 点 DO 模块固定在一起的左右两边模块的 24V 和 0V 都需要接，每组24V 提供两个接线端子，模块内部已经联通，方便用户并线使用。