### 概览

SRR系列插片式I/O模组，采用耦合器和I/O模块组合的结构。耦合器将可扩展的I/O模块连接到实时工业以太网系统，背板采用S-Link总线，耦合器模块负责现场总线通讯，从而实现了各种I/O模块与耦合器/控制器实时交换数据的功能。

SRR系列模块种类丰富、实时性高，为用户高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。



![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/WXc7V3aw/traffic/6888745479dfa.png)

---

### 产品型号

| **型号** | **说明** |
|---|---|
| SRR8200 | EtherCAT总线耦合器模块 |
| SRR8300 | Profinet总线耦合器模块 |
| SRR1008 | 8通道数字量输入模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms |
| SRR1016 | 16通道数字量输入模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms |
| SRR1032 | 32通道数字量输入模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms |
| SRR1316 | 8通道数字量输入+8通道数字量输出模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms，输出NPN型 |
| SRR1332 | 16通道数字量输入+16通道数字量输出模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms，输出NPN型 |
| SRR1416 | 8通道数字量输入+8通道数字量输出模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms，输出PNP型 |
| SRR1432 | 16通道数字量输入+16通道数字量输出模块，输入NPN/PNP兼容，输入滤波默认3ms，输出PNP型 |
| SRR2108 | 8通道数字量输出模块，输出NPN型 |
| SRR2116 | 16通道数字量输出模块，输出NPN型 |
| SRR2132 | 32通道数字量输出模块，输出NPN型 |
| SRR2208 | 8通道数字量输出模块，输出PNP型 |
| SRR2216 | 16通道数字量输出模块，输出PNP型 |
| SRR2232 | 32通道数字量输出模块，输出PNP型 |
| SRR3214 | 4通道模拟量电压输入模块，单端信号，量程可调：Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR3218 | 8通道模拟量电压输入模块，单端信号，量程可调：Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR3234 | 4通道模拟量电流输入模块，单端信号，量程可调：Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR3238 | 8通道模拟量电流输入模块，单端信号，量程可调：Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR3258 | 8通道模拟量电压输入模块，差分信号，量程可调：Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR3268 | 8通道模拟量电流输入模块，差分信号，量程可调：Disable、4mA~20mA、0mA~20mA、-20mA~+20mA |
| SRR3294 | 4通道温度测量模块 |
| SRR4014 | 4通道模拟量电压输出模块，单端信号，量程可调：Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR4018 | 8通道模拟量电压输出模块，单端信号，量程可调：Disable、-10V~+10V、0V~10V、-5V~+5V、0V~5V、1V~5V |
| SRR4034 | 4通道模拟量电流输出模块，单端信号，量程可调：Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR4038 | 8通道模拟量电流输出模块，单端信号，量程可调：Disable、4mA~20mA、0mA~20mA |
| SRR5001 | 1通道高速计数模块 |
| SRR5031 | 1通道高速计数模块 |
| SRR5041 | 1通道高速计数模块(SSI) |
| SRR6001 | 1通道串口通信模块 |
| SRR9001 | 扩展电源模块 |
| SRR9010 | 终端盖板 |