MetaFacture提供了将应用程序代码存储在控制器上不同存储区域中的功能。要求是您使用的控制器支持此功能。对于这些特定的控制器，应用程序会自动获取***POU 位置***对象，以便为各个POUs分配不同的内存区域。

要求：该应用程序不包含任何编译错误。

1.在***设备***视图中中双击***POU 位置***对象。

2.在打开的对象中，单击生成代码按钮。  
⇒将显示应用程序的所有程序块以及相应的对象类型，存储器中的当前位置和代码大小。

![](https://resource.helplook.net/docker_production/3648ne/article/55W2KFi0/672206ddca6a8.png)

3.双击要在另一个存储区域中存储的POUs的***配置位置***列中的条目。⇒将打开一个列表框。

4.从下拉列表中选择一个存储区域。

5.单击***清除***然后单击***生成代码***。⇒POUs存储在重新配置的内存位置。