# 第八章：下载和上载工程

本例演示从MetaFacture下载工程到PLC，然后在另一台电脑将程序从PLC上载到MetaFacture。

系统搭建图

### 第1节：下载工程到PLC

1. 在192.168.110.37中启动MetaFacture，新建一个标准工程，设备选择 "Sinsegye ..."

2. 连接上PLC

3. 菜单栏点击【文件】—【源代码下载】

4. 选择一个PLC

5. 菜单栏：文件——关闭工程

### 第2节：从PLC上传工程到MetaFacture

1. 在192.168.110.11中启动MetaFacture

2. 菜单栏点击【文件】—【源代码上传】

3. 点击【扫描设备】，在扫描出来的设备中选择有待上传工程的PLC

4. 指定将程序放在本地的位置

5. 选择打开文件

6. 文件就从控制器上传到本地了且在MetaFacture中打开了。