# SV2系列伺服

### 概览

中科时代SV2系列伺服驱动器是面向工业自动化领域的高性能总线式控制解决方案，专为多轴联动、远距离协作场景设计。该产品以EtherCAT通信为核心，支持100Mb/s实时数据传输，显著简化布线复杂度，提升系统可靠性，适用于机械手、包装设备、纺织机械及新能源产线等场景。

​核心优势​

- ​智能控制​：支持CSP/CSV/CST等7种控制模式，兼容轮廓定位与同步转矩控制，满足精密运动需求。
- ​工业级设计​：220V±10%宽电压输入，适配50W-7.5kW电机，内置过压、过流、位置超差等多重保护机制。
- ​高精度反馈​：搭载17-23位绝对值编码器，分辨率达2500线，确保精准定位与平稳运行。
- ​灵活扩展​：提供8路可编程输入/6路隔离输出，支持Modbus与EtherCAT协议，无缝对接主流工业控制系统。

​安全与适配​

- ​严苛环境适用​：自然冷却与强制风冷双模式，工作温度0-50℃，禁止暴露于腐蚀性气体或液体环境。
- ​快速部署​：模块化接线设计，配备清晰端子定义与抗干扰方案，缩短安装调试周期。