# 扩展槽位

### 扩展槽位说明

SP5040-3331拥有7个扩展槽位，其中3个PCIe，4个PCI，详情如下：

序号 | 插槽 | 规格
1 | PCIe5.0x16 | 单向512GB/s(双向1024GB/s)
2 | PCI | -
3 | PCI | -
4 | PCIe3.0/2.0x16 | 实际使用x4信道通讯，PCIe3.0单向约4GB/s(双向8GB/s),默认配置四网口卡
5 | PCI | -
6 | PCI | -
7 | PCIe3.0/2.0x1 | PCIe3.0单向约1GB/s,双向约2GB/s

SP5040-4331拥有7个扩展槽位，其中5个PCIe，2个PCI，详情如下：

序号 | 插槽 | 规格
1 | PCIe5.0x16 | 单向512GB/s(双向1024GB/s)
2 | PCI | -
3 | PCIe4.0x4 | -
4 | PCIe5.0x16 | 实际使用x8信道通讯
5 | PCIe3.0x4 | 默认配置四网口卡
6 | PCIe4.0x4 | -
7 | PCI | -