# SX5/58系列工智机启动共享文件夹

- 安装samba

    sudo apt install samba

ps：samba需要的依赖项较多，而且存在二级依赖，不建议离线安装

- 检查samba安装成功

    sudo service smbd status

如图

- 配置samba

使用编辑器打开/etc/samba/smb.conf

比如

    sudo nano /etc/samba/smb.conf

在文件末尾添加如下内容

    [shared-folder]
    path = /home/yourusername/shared-folder #yourusername替换为实际用户名，sx5中一般为sinsegye，比较老的版本为zksd
    writable = yes
    guest ok = yes

- 创建samba用户

    sudo smbpasswd -a yourusername #yourusername的注意事项同上

- 、重启samba服务

    sudo service smbd restart

通过以上步骤即完成，全部samba的配置

- Windows上访问共享文件夹

在Windows设备的文件资源管理器中输入地址，如图

首次会提示进行用户登录，使用工智机的默认用户名和密码即可，ex：用户名：sinsegye ，密码：1