# 工智机系统时间不正确

### 当前可能情况

- 新到货设备，系统时间显示为2023年3月2日21：00左右，查看第二部分
- 已经使用了一段时间的设备，系统时间显示为2023年3月2日21：00左右，查看第二、第三部分
- 已经使用了一段时间的设备，每次系统时间显示为一个特定的时间点，查看第四部分
- 修改系统时间后，重启时间未保存，查看第五部分
- 需要关闭自动校时，查看第六部分

### 新设备系统时间不正确

- 原因：

当前设备生产时没有统一校时工序，所以当新到设备没有联网校时情况下，系统时间会保持在系统发布时间

- 处理： 可以接入互联网，系统将自动完成校时，校时完成后系统时间将保持正常 可以进行手动校时操作，可以使用系统自带的系统时间设置，设置完成后，在终端执行如下命令

    sudo hwclock -uw

若以上操作完成后系统时间仍未恢复正常，请检查BIOS电池电量，正常应当由3V左右电压

- 后续处理： 目前已在生产中加入统一校时工序，后续此情况将不存在，若发生，直接检查BIOS电池电量即可

### 已使用的设备，过一段时间后，系统时间不正确

- 原因： 与第二部分一致，均是因为生产时未进行校时，当手动校时后，未进行硬件时钟设置，造成时间会恢复到系统发布时间 系统一直未进行任何校时，且BIOS电池电量耗尽

- 处理： 检查BIOS电池电量，更换为电量充足的电池后，进行自动/手动校时，并参照第二部分进行硬件时钟同步 若BIOS电池电量充足，参照第二部分进行自动/手动校时、硬件时钟同步

### 使用一段时间后，每次开机系统时间为一特定时间点

- 原因： 进行过自动/手动校时后，BIOS电池亏电，系统时间将保持为BIOS电池亏电前最后一刻的时间，每次开机以此为基准开始计时

- 处理： 更换BIOS电池后，重新自动/手动校时，当使用手动校时时，需要进行硬件时钟同步

### 手动修改时间，重启后时间未保存

- 原因： 设备为连接过网络，手动设置时间，未进行硬件时间同步，重启后系统重新设置时间为系统发布时间

- 处理： 手动设置时间后，进行硬件时间同步

### 关闭自动校时

可在系统设置中直接关闭 若使用命令行，使用如下命令

    timedatectl set-ntp false