# 订货信息

订货型号 | 描述
SX5232-1111 | 内存8G，存储默认128G ECAT从站：32（伺服轴或IO） 本体IO：8*DI（支持PNP/NPN），4*DO（支持PNP），4*自适应DI/DO（支持PNP）
SX5232-1121 | 内存8G，存储默认128G ECAT从站：32（伺服轴或IO） 本体IO：8*DI（支持PNP/NPN），4*DO（支持NPN），4*自适应DI/DO（支持NPN）
SX5232-2112 | 内存16G ，存储默认256G ECAT从站：32（伺服轴或IO） 本体IO：8*DI（支持PNP/NPN），4*DO（支持PNP），4*自适应DI/DO（支持PNP）
SX5232-2122 | 内存16G ，存储默认256G ECAT从站：32（伺服轴或IO） 本体IO：8*DI（支持PNP/NPN），4*DO（支持NPN），4*自适应DI/DO（支持NPN）