# 安装与接线

### 接线图

### 接线端子说明

端子 | 含义
P1+ | 轴1差分输出，脉冲正信号
P1- | 轴1差分输出，脉冲负信号
D1+ | 轴1差分输出，方向正信号
D1- | 轴1差分输出，方向负信号
P2+ | 轴2差分输出，脉冲正信号
P2- | 轴2差分输出，脉冲负信号
D2+ | 轴2差分输出，方向正信号
D2- | 轴2差分输出，方向负信号
P3+ | 轴3差分输出，脉冲正信号
P3- | 轴3差分输出，脉冲负信号
D3+ | 轴3差分输出，方向正信号
D3- | 轴3差分输出，方向负信号
P4+ | 轴4差分输出，脉冲正信号
P4- | 轴4差分输出，脉冲负信号
D4+ | 轴4差分输出，方向正信号
D4- | 轴4差分输出，方向负信号
P1 | 轴1单端输出，脉冲信号
D1 | 轴1单端输出，方向信号
P2 | 轴2单端输出，脉冲信号
D2 | 轴2单端输出，方向信号
P3 | 轴3单端输出，脉冲信号
D3 | 轴3单端输出，方向信号
P4 | 轴4单端输出，脉冲信号
D4 | 轴4单端输出，方向信号
M | 单端输出公共端