# 第七章：连接MetaFacture PLC模拟器

连接MetaFacture自带的PLC模拟器（ MetaFacture XX Win V3 XX）以便在不连接PLC的情况下调试工程的代码逻辑

软硬件资源

硬件：64位Windows电脑

软件：MetaFacture

### 第1节：操作步骤

1. 新建一个标准工程，【设备】选择【MetaFacture Control Win V3 x64】，32位操作系统请选择MetaFacture Control Win V3。

如果是已保存的工程，可以在【Device】右键选择【更新设备】，在弹出来的对话框中选择【MetaFacture Control Win V3 x64】，点击【更新设备】按钮，更新完成后，点击【关闭】。

2. 双击打开【Device】页面，点击【扫描网络】，可以扫描到电脑本机，选择本机，点击【确定】。

3. 在弹出来的对话框，选择【是】

4. 首次连接需要添加设备用户，设置用户名和密码

5. 首次登录需要登陆2次，输入刚刚设置的用户名和密码，点击【确定】

6. 状态变成绿色则表示连接成功，可以编写代码运行调试了。

## 第2节：扫描不到设备如何解决

如果在步骤2扫描设备时，扫描不到本机，可能是MetaFacture Control Win服务被停止了。在电脑开始菜单栏搜索services.msi打开Windows系统服务窗口，检查MetaFacture Control Win服务是否正在运行。没有正在运行则右键启动该服务。服务启动之后回到MetaFacture再扫描一次。