# 配置趋势记录

您可以在运行时系统上配置数据库和数据缓冲。

### 分配任务​

在这个任务中，运行时系统记录趋势。

注意：通常，趋势记录与主程序在同一任务中运行（例如 ，PLC_PRG)。

1.双击设备树中的 趋势记录 对象⇒相应的编辑器打开。在趋势配置的树状图中，选中顶部条目，在右侧的记录设置中可以看到当前配置。

2.单击任务下拉列表中的“向下箭头”符号( )⇒将打开下拉列表，其中包含整个应用程序中可用的所有任务。

3.选择一个趋势记录任务。

### 添加IEC变量​

1.双击设备树中的 趋势记录 对象⇒相应的编辑器打开。在趋势配置的树状图中，选中顶部条目，在右侧的记录设置中可以看到当前配置。

2.右键单击树视图中的条目。

3.单击添加变量⇒MetaFacture添加另一个变量。在树状图右侧的变量设置中打开空白设置。

4.从变量字段中选择有效的IEC变量⇒为趋势记录配置了IEC变量。

5.配置变量在趋势图中的显示方式。

6.配置报警颜色在趋势图中的显示方式。

### 从配置中删除变量​

1.双击设备树中的趋势记录对象。

2.在配置的树形视图中单击一个变量。

3.单击删除变量或按[ Del ] 键。

### 开始条件趋势记录​

您可以配置要执行的条件趋势记录。 取决于触发时，无法进行配置。为此，你需要一个跟踪对象。

1.双击设备树中的 趋势记录 对象。

2.单击趋势配置树状图中的顶部节点⇒选择趋势配置的名称，然后在右侧的记录设置中看到当前配置。

3.将布尔变量、位访问或属性分配给记录条件字段⇒当应用程序处于运行时模式时，仅当值为TRUE时才记录数据。

### 添加参数​

1.双击设备树中的趋势记录对象⇒相应的编辑器打开。在趋势配置的树状图中，选中顶部条目，在右侧的记录设置中可以看到当前配置。

2.右键单击树视图中的条目。

3.单击添加变量⇒MetaFacture插入一个新变量。 在树状图右侧的变量设置中打开空白设置。

4.单击变量标签右侧的“向下”符号。

5.在下拉列表中选择参数。

6.单击并从输入助手对话框中选择一个参数。

7.配置参数在趋势图中的显示方式。

8.配置报警颜色在趋势图中的显示方式。

### 在RTS上配置数据缓冲

1.双击设备树中的 趋势记录 对象⇒相应的编辑器打开。在趋势配置的树状图中，选中顶部条目，在右侧的记录设置中可以看到当前配置。

2.单击趋势存储⇒趋势存储对话框打开。

3.现在您可以更改设置。

### 配置额外的缓冲​

1.双击设备树中的 趋势记录 对象⇒相应的编辑器打开。在趋势配置的树状图中，选中顶部条目，在右侧的记录设置中可以看到当前配置。

2.单击高级⇒将打开高级跟踪设置对话框。

3.现在您可以更改设置。