# 功能接口

### 接口说明

####

前面板接口 | 1 | 钥匙孔 | 通过钥匙，可以控制前面面板盖板的开合。
2 | 电源指示灯 |
3 | 硬盘指示灯 |

#### SP5040-3331后面板接口

序号 | 接口说明 | 序号 | 接口说明
1 | VGA | 2 | 串口（2个 RS232/422/485）
3 | USB2.0 | 4 | LAN（i219+i210）
5 | LineOut | 6 | DP
7 | HDMI | 8 | USB3.2 Gen2
9 | USB3.2 Gen1 | 10 | Mic In

#### SP5040-4331后面板接口

序号 | 接口说明 | 序号 | 接口说明
1 | VGA | 2 | COM口
3 | 1GLAN | 4 | 2.5GLAN
5 | Line In | 6 | LineOut
7 | DP++ | 8 | HDMI
9 | USB3.2Gen2 Type A | 10 | USB3.2Gen2 Type C
11 | Mic In |  |