# 安装与接线

### 模块接线图

SRE6004接线图

注：一个通道同时仅支持接入一种串口类型，图中接线仅为示例，具体接线方式根据实际使用进行连接。

### 端子说明

SRE6004端子说明

端子 | 端子说明
R1+/A1 | COM1串口RS422信号接收+ | COM1串口RS485信号接收A+
T1+ | COM1串口RS422信号发送+ |
R1-/B1 | COM1串口RS422信号接收- | COM1串口RS485信号接收B-
T1- | COM1串口RS422信号发送- |
R1 | COM1串口RS232信号接收 |
T1 | COM1串口RS232信号发送 |
GND | COM1串口RS232信号GND |
PE | 大地 |
R2+/A2 | COM2串口RS422信号接收+ | COM2串口RS485信号接收A+
T1+ | COM2串口RS422信号发送+ |
R2-/B2 | COM2串口RS422信号接收- | COM2串口RS485信号接收B-
T2- | COM2串口RS422信号发送- |
R2 | COM2串口RS232信号接收 |
T2 | COM2串口RS232信号发送 |
GND | COM2串口RS232信号GND |
PE | 大地 |
R3+/A3 | COM3串口RS422信号接收+ | COM3串口RS485信号接收A+
T3+ | COM3串口RS422信号发送+ |
R3-/B3 | COM3串口RS422信号接收- | COM3串口RS485信号接收B-
T3- | COM3串口RS422信号发送- |
R3 | COM3串口RS232信号接收 |
T3 | COM3串口RS232信号发送 |
GND | COM3串口RS232信号GND |
PE | 大地 |
R4+/A4 | COM4串口RS422信号接收+ | COM4串口RS485信号接收A+
T4+ | COM4串口RS422信号发送+ |
R4-/B4 | COM4串口RS422信号接收- | COM4串口RS485信号接收B-
T4- | COM4串口RS422信号发送- |
R4 | COM4串口RS232信号接收 |
T4 | COM4串口RS232信号发送 |
GND | COM4串口RS232信号GND |
PE | 大地 |