# SX21系列工智机如何更新Bios

### SX21系列工智机如何更新Bios？

Sinea：您好！我们非常不建议您自行进行系统刷写等操作，但是我们也为您提供了一些关于系统刷新的操作教程，请您在专业人士指导下进行操作并严格遵循以下几点：

- 1. 建议备份：预先用U盘备份原BIOS镜像
- 2. 断电风险：刷新过程中严禁中断供电，否则将导致设备永久性损坏
- 3. 固件验证：必须确认下载的BIOS文件完整且与设备型号完全匹配
- 4. 静电防护：操作前佩戴防静电工具，接触电路板时仅触碰边缘
- 5. 禁止强制中止：进度条完成后系统将自动重启，期间切勿操作键盘/电源

### 如何更新Bios

以下就是详细的更新Bios操作教程：

1.请前往中科时代官方资源下载中心或者咨询您的销售技术代表，下载符合您硬件型号的Bios文件，并且需要您将bios文件提前拷贝到U盘（U盘格式建议为：FAT32）中

2.机器断电重启，连续按F2键进入bios界面

3.键盘右键选择“保存&退出”页面，键盘下键选择“更新bios固件”，并且以回车进行确认

4.上下左右键选择要升级的BIOS文件，并回车（请您再次确认所下载的Bios文件完整且符合您的设备需求）

5.弹出“是否确定要更新BIOS固件”界面后，回车即可进行BIOS升级，升级的进度条加载完毕后，机器会自动重启
6.检查是否升级成功

方法一：检查BIOS是否升级成功，连续按F2键进入bios界面，在main界面查看BIOS版本是否为如：SX21330020250115B，如果是，则BIOS升级成功。

方法二：开机进入终端界面后，利用dumpsys指令查询设备信息