# Instaguard 快速操作指南

### 快速操作指南

系统登录

公有云：https://www.instaguard.com.cn/

私有云：项目专属地址（类似：192.168.111.174:20031）

添加组织

到期日期一般不选，如果合同有限制，根据合同限制时间填写。

添加机组

添加设备

机组角色填写驱动设备。传动设备、被驱动设备，电机属于驱动设备，水泵、风机属于被驱动设备，齿轮箱等属于传动设备

### Iothub 快速操作指南

系统登录

公有云：https://iothub.instaguard.com.cn/

私有云：项目专属地址（类似：192.168.111.174:20021）

采集配置

添加数采网关

添加传感器

通道配置

添加测点

### 使用APP配置SD-DA7000系列参数和采集

数采器接线

监测单元加速度测点接线

监测单元支持8/16路加速度温度一体式传感器采集。

加速度温度一体式传感器属于三线式，并非PT100类型，相关的传感器选型请提前与我们沟通

### 使用APP配置SD-GW5000系列参数和采集

### 使用APP配置无线传感器SD-V3207-4G系列参数和采集