# 安装与接线

### 模块接线图

SRE6002接线图

注：一个通道同时仅支持接入一种串口类型，图中接线仅为示例，具体接线方式根据实际使用进行连接。

### 端子说明

SRE6002端子说明

端子 | 端子说明
R1+/A1 | COM1串口RS422信号接收+ | COM1串口RS485信号接收A+
T1+ | COM1串口RS422信号发送+ |
R1-/B1 | COM1串口RS422信号接收- | COM1串口RS485信号接收B-
T1- | COM1串口RS422信号发送- |
R1 | COM1串口RS232信号接收 |
T1 | COM1串口RS232信号发送 |
GND | COM1串口RS232信号GND |
PE | 大地 |
R2+/A2 | COM2串口RS422信号接收+ | COM2串口RS485信号接收A+
T1+ | COM2串口RS422信号发送+ |
R2-/B2 | COM2串口RS422信号接收- | COM2串口RS485信号接收B-
T2- | COM2串口RS422信号发送- |
R2 | COM2串口RS232信号接收 |
T2 | COM2串口RS232信号发送 |
GND | COM2串口RS232信号GND |
PE | 大地 |