# 第五章：添加/删除/导出设备

本例以在MetaFacture中添加中科时代SX5064工智机与SRC8200 IO模块，删除SX5064工智机，和导出SRC8200远程IO模块为例，介绍了如何在MetaFacture中添加，删除和导出设备，当想操作其他第三方设备时，可以参考本例。

### 第1节：添加设备

下载对应的Sinsegye设备描述文件到本地。

在MetaFacture中依次点击菜单栏【工具】>【设备存储库…】

点击【安装(I)...】

找到存放设备描述文件的目录，右下角的文件检测类型选择【自动检测】,选择SX5工智机设备描述文件"Sinsegye-x86_64-Linux-SM-CNC.devdesc.xml" 和 SRC8200设备描述文件”EcatTerminal-SRC_V1.09_ENUM_2.xml“,点击【打开】，即安装成功。

点击【关闭】，关闭对话框。

### 第2节：卸载设备

依次点击菜单栏【工具】—【设备存储库…】，打开设备存储库

选择想要卸载的设备，点击【卸载】，在弹出来的确认框选择【是】，设备即被删除

### 第3节：导出设备

依次点击菜单栏【工具】>【设备存储库…】，打开设备存储库

选中想要导出的设备，点击【导出】

输入文件名和文件保存的位置，点击【保存】即完成。导出的是一个压缩包，解压缩后即可得到导出的设备描述文件。