# 技术参数

### 技术参数指引

SP7010
操作系统 | MetaOS(默认桌面系统Windows，可选配CentOS/Ubuntu/欧拉/麒麟等)
处理器 | Intel N97
内存 | 16GB（标准配置）
系统硬盘 | 128G SSD+128G SSD（标准配置）
运控能力 | 128轴
带轴性能 | 16轴/500µs 32轴/1ms
显示接口 | 1*HDMI
LAN以太网 | 4路
I/O接口 | COM | 4*RS 485+2*RS 232
USB | 2*USB3.0+2*USB2.0
I/O | 8*DI+8*DO 支持PNP和NPN输入输出
电源输入 | 12-28VDC
功率 | 50W
散热方式 | 压铸铝一体化散热
安装方式 | 壁挂式安装
外观尺寸 | 173(宽)*50(高)*121(深)mm
存储温度 | -20~70℃
工作温度 | -10~50℃