# 选型对照表

### SM3213系列伺服电机与SV35系列伺服驱动器选型对照表220V/(850W-2200W)

电机 功率 | 惯量 | 电机型号 | 伺服驱动器型号
脉冲 | EtherCAT | Profinet | CANopen | RS485 | 电源规格
850W | 高惯量 | SM3213-HS85B15C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR7R6T1选配STO+全闭环:SV3521-PR7R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR7R6T1-SG | 标准型:SV3521-ER7R6T1选配STO+全闭环:SV3521-ER7R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER7R6T1-SG | 标准型:SV3521-FR7R6T1选配STO+全闭环:SV3521-FR7R6T1-SC | 标准型:SV3521-CR7R6T1 | 标准型:SV3521-RR7R6T1 | 单/三相AC220V
SM3213-HS85B15C-NH1N1
SM3213-HS85B15C-PH1N1
SM3213-HS85B15C-MH1B1
SM3213-HS85B15C-NH1B1
SM3213-HS85B15C-PH1B1
1300W | 高惯量 | SM3213-HS13C15C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR012T1选配STO+全闭环:SV3521-PR012T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR012T1-SG | 标准型:SV3521-ER012T1选配STO+全闭环:SV3521-ER012T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER012T1-SG | 标准型:SV3521-FR012T1选配STO+全闭环:SV3521-FR012T1-SC | 标准型:SV3521-CR012T1 | 标准型:SV3521-RR012T1 | 单/三相AC220V
SM3213-HS13C15C-NH1N1
SM3213-HS13C15C-PH1N1
SM3213-HS13C15C-MH1B1
SM3213-HS13C15C-NH1B1
SM3213-HS13C15C-PH1B1
1800W | 高惯量 | SM3213-HS18C15C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR014T1选配STO+全闭环:SV3521-PR014T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR014T1-SG | 标准型:SV3521-ER014T1选配STO+全闭环:SV3521-ER014T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER014T1-SG | 标准型:SV3521-FR014T1选配STO+全闭环:SV3521-FR014T1-SC | 标准型:SV3521-CR014T1 | 标准型:SV3521-RR014T1 | 单/三相AC220V
SM3213-HS18C15C-NH1N1
SM3213-HS18C15C-PH1N1
SM3213-HS18C15C-MH1B1
SM3213-HS18C15C-NH1B1
SM3213-HS18C15C-PH1B1
2200W | 高惯量 | SM3213-HS22C15C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR014T1选配STO+全闭环:SV3521-PR014T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR014T1-SG | 标准型:SV3521-ER014T1选配STO+全闭环:SV3521-ER014T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER014T1-SG | 标准型:SV3521-FR014T1选配STO+全闭环:SV3521-FR014T1-SC | 标准型:SV3521-CR014T1 | 标准型:SV3521-RR014T1 | 单/三相AC220V
SM3213-HS22C15C-NH1N1
SM3213-HS22C15C-PH1N1
SM3213-HS22C15C-MH1B1
SM3213-HS22C15C-NH1B1
SM3213-HS22C15C-PH1B1

### SM3213系列伺服电机与SV35系列伺服驱动器选型对照表220V/(1kW-3kW)

电机功率 | 惯量 | 电机型号 | 伺服驱动器型号
脉冲 | EtherCAT | Profinet | CANopen | RS485 | 电源规格
1kW | 中惯量 | SM3213-MS10C20C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR7R6T1选配STO+全闭环:SV3521-PR7R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR7R6T1-SG | 标准型:SV3521-ER7R6T1选配STO+全闭环:SV3521-ER7R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER7R6T1-SG | 标准型:SV3521-FR7R6T1选配STO+全闭环:SV3521-FR7R6T1-SC | 标准型:SV3521-CR7R6T1 | 标准型:SV3521-RR7R6T1 | 单/三相AC220V
SM3213-MS10C20C-NH1N1
SM3213-MS10C20C-PH1N1
SM3213-MS10C20C-MH1B1
SM3213-MS10C20C-NH1B1
SM3213-MS10C20C-PH1B1
1.5kW | 中惯量 | SM3213-MS15C20C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR012T1选配STO+全闭环:SV3521-PR012T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR012T1-SG | 标准型:SV3521-ER012T1选配STO+全闭环:SV3521-ER012T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER012T1-SG | 标准型:SV3521-FR012T1选配STO+全闭环:SV3521-FR012T1-SC | 标准型:SV3521-CR012T1 | 标准型:SV3521-RR012T1 | 单/三相AC220V
SM3213-MS15C20C-NH1N1
SM3213-MS15C20C-PH1N1
SM3213-MS15C20C-MH1B1
SM3213-MS15C20C-NH1B1
SM3213-MS15C20C-PH1B1
2kW | 中惯量 | SM3213-MS20C20C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR014T1选配STO+全闭环:SV3521-PR014T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR014T1-SG | 标准型:SV3521-ER014T1选配STO+全闭环:SV3521-ER014T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER014T1-SG | 标准型:SV3521-FR014T1选配STO+全闭环:SV3521-FR014T1-SC | 标准型:SV3521-CR014T1 | 标准型:SV3521-RR014T1 | 单/三相AC220V
SM3213-MS20C20C-NH1N1
SM3213-MS20C20C-PH1N1
SM3213-MS20C20C-MH1B1
SM3213-MS20C20C-NH1B1
SM3213-MS20C20C-PH1B1
3kW | 中惯量 | SM3213-MS30C20C-MH1N1 | 标准型:SV3523-PR018T1选配STO+全闭环:SV3523-PR018T1-SC选配STO+龙门:SV3523-PR018T1-SG | 标准型:SV3523-ER018T1选配STO+全闭环:SV3523-ER018T1-SC选配STO+龙门:SV3523-ER018T1-SG | 标准型:SV3523-FR018T1选配STO+全闭环:SV3523-FR018T1-SC | 标准型:SV3523-CR018T1 | 标准型:SV3523-RR018T1 | 三相AC220V
SM3213-MS30C20C-NH1N1
SM3213-MS30C20C-PH1N1
SM3213-MS30C20C-MH1B1
SM3213-MS30C20C-NH1B1
SM3213-MS30C20C-PH1B1

### SM3213伺服电机与SV35伺服驱动器选型对照表380V/(1kW-3kW)

电机功率 | 惯量 | 电机型号 | 伺服驱动器型号
脉冲 | EtherCAT | Profinet | CANopen | RS485 | 电源规格
1kW | 中惯量 | SM3213-MT10C20C-MH1N1 | 标准型:SV3543-PR5R4T1选配STO+全闭环:SV3543-PR5R4T1-SC选配STO+龙门:SV3543-PR5R4T1-SG | 标准型:SV3543-ER5R4T1选配STO+全闭环:SV3543-ER5R4T1-SC选配STO+龙门:SV3543-ER5R4T1-SG | 标准型:SV3543-FR5R4T1选配STO+全闭环:SV3543-FR5R4T1-SC | 标准型:SV3543-CR5R4T1 | 标准型:SV3543-RR5R4T1 | 三相AC380V
SM3213-MT10C20C-NH1N1
SM3213-MT10C20C-PH1N1
SM3213-MT10C20C-MH1B1
SM3213-MT10C20C-NH1B1
SM3213-MT10C20C-PH1B1
1.5kW | 中惯量 | SM3213-MT15C20C-MH1N1 | 标准型:SV3543-PR5R4T1选配STO+全闭环:SV3543-PR5R4T1-SC选配STO+龙门:SV3543-PR5R4T1-SG | 标准型:SV3543-ER5R4T1选配STO+全闭环:SV3543-ER5R4T1-SC选配STO+龙门:SV3543-ER5R4T1-SG | 标准型:SV3543-FR5R4T1选配STO+全闭环:SV3543-FR5R4T1-SC | 标准型:SV3543-CR5R4T1 | 标准型:SV3543-RR5R4T1 | 三相AC380V
SM3213-MT15C20C-NH1N1
SM3213-MT15C20C-PH1N1
SM3213-MT15C20C-MH1B1
SM3213-MT15C20C-NH1B1
SM3213-MT15C20C-PH1B1
2kW | 中惯量 | SM3213-MT20C20C-MH1N1 | 标准型:SV3543-PR8R4T1选配STO+全闭环:SV3543-PR8R4T1-SC选配STO+龙门:SV3543-PR8R4T1-SG | 标准型:SV3543-ER8R4T1选配STO+全闭环:SV3543-ER8R4T1-SC选配STO+龙门:SV3543-ER8R4T1-SG | 标准型:SV3543-FR8R4T1选配STO+全闭环:SV3543-FR8R4T1-SC | 标准型:SV3543-CR8R4T1 | 标准型:SV3543-RR8R4T1 | 三相AC380V
SM3213-MT20C20C-NH1N1
SM3213-MT20C20C-PH1N1
SM3213-MT20C20C-MH1B1
SM3213-MT20C20C-NH1B1
SM3213-MT20C20C-PH1B1
3kW | 中惯量 | SM3213-MT30C20C-MH1N1 | 标准型:SV3543-PR012T1选配STO+全闭环:SV3543-PR012T1-SC选配STO+龙门:SV3543-PR012T1-SG | 标准型:SV3543-ER012T1选配STO+全闭环:SV3543-ER012T1-SC选配STO+龙门:SV3543-ER012T1-SG | 标准型:SV3543-FR012T1选配STO+全闭环:SV3543-FR012T1-SC | 标准型:SV3543-CR012T1 | 标准型:SV3543-RR012T1 | 三相AC380V
SM3213-MT30C20C-NH1N1
SM3213-MT30C20C-PH1N1
SM3213-MT30C20C-MH1B1
SM3213-MT30C20C-NH1B1
SM3213-MT30C20C-PH1B1