# 如何通过DeviceManager进行CPU分核？

### 如何通过DeviceManager对于中科时代工智机进行CPU分核？

中科时代的工智机产品可以通过本地安装DeviceManager或者使用SF8010两种方式，对于CPU进行分核处理。 关于SF8010的具体使用方法，您可以访问以下地址:SF8010操作帮助手册

本次我们讲解如何使用本地安装DeviceManager对于CPU进行分核处理。 首先您需要访问中科时代官方网站，下载DeviceManager最新的安装包，具体可以访问以下地址：中科时代资源下载中心

安装完毕之后，我们按照以下步骤进行操作：

1.使用SSH登录工智机192.168.1.200

2.将安装文件“adi-service-dev_1.3.0_amd64.deb”传输到/home/sinsegye/目录中

3.使用dpkg -i 指令安装adi-service-dev_1.3.0_amd64.deb

    sudo dpkg -i adi-service-dev_1.3.0_amd64.deb

使用dpkg -i 指令安装adi-service_1.3.0_amd64.deb

    sudo dpkg -i adi-service_1.3.0_amd64.deb

4.打开Device Manager插件管理器

5.点击左下角“安装ACP服务”

6.输入工智机IP、用户名和密码，点击“在线安装”

7.选择已安装完成的工智机

8.点击“安装RTE插件服务”

9.输入工智机用户名和密码，点击“在线安装”

10.安装完成后，选择“功能列表”—“组件管理”

11.点击“浏览”—“aoiservice”—“安装”

12.等待安装完成

13.安装完成后，点击“本地“，查看组件是否已成功安装至本地工智机。

14.点击“CPU分核管理”，可以查看非实时域和实时域的CPU分配情况。 其中，灰色代表无法变更分配的CPU，蓝色代表可以分配的CPU

15.可以任意拖动蓝色CPU分配到非实时域或实时域。比如，下图拖动蓝色CPU2从非实时域移动到实时域。

16.点击“检查分配”—选择“确认”重启生效。

17.等待重启完成即可。