# 选型对照表

### SM33系列伺服电机与SV3 5 系列伺服驱动器选型对照表

电机功率 | 惯量 | 电机型号 | 伺服驱动器型号
脉冲 | EtherCAT | Profinet | CANopen | RS485 | 电源规格
100W | 高惯量 | SM3304-HS10B30C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR1R6T1选配STO+全闭环:SV3521-PR1R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR1R6T1-SG | 标准型:SV3521-ER1R6T1选配STO+全闭环:SV3521-ER1R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER1R6T1-SG | 标准型:SV3521-FR1R6T1选配STO+全闭环:SV3521-FR1R6T1-SC | 标准型:SV3521-CR1R6T1 | 标准型:SV3521-RR1R6T1 | 单/三相AC220V
SM3304-HS10B30C-NH1N1
SM3304-HS10B30C-PH1N1
SM3304-HS10B30C-MH1B1
SM3304-HS10B30C-NH1B1
SM3304-HS10B30C-PH1B1
200W | 高惯量 | SM3306-HS20B30C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR1R6T1选配STO+全闭环:SV3521-PR1R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR1R6T1-SG | 标准型:SV3521-ER1R6T1选配STO+全闭环:SV3521-ER1R6T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER1R6T1-SG | 标准型:SV3521-FR1R6T1选配STO+全闭环:SV3521-FR1R6T1-SC | 标准型:SV3521-CR1R6T1 | 标准型:SV3521-RR1R6T1 | 单/三相AC220V
SM3306-HS20B30C-NH1N1
SM3306-HS20B30C-PH1N1
SM3306-HS20B30C-MH1B1
SM3306-HS20B30C-NH1B1
SM3306-HS20B30C-PH1B1
400W | 高惯量 | SM3306-HS40B30C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR2R8T1选配STO+全闭环:SV3521-PR2R8T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR2R8T1-SG | 标准型:SV3521-ER2R8T1选配STO+全闭环:SV3521-ER2R8T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER2R8T1-SG | 标准型:SV3521-FR2R8T1选配STO+全闭环:SV3521-FR2R8T1-SC | 标准型:SV3521-CR2R8T1 | 标准型:SV3521-RR2R8T1 | 单/三相AC220V
SM3306-HS40B30C-NH1N1
SM3306-HS40B30C-PH1N1
SM3306-HS40B30C-MH1B1
SM3306-HS40B30C-NH1B1
SM3306-HS40B30C-PH1B1
750W | 高惯量 | SM3308-HS75B30C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR5R5T1选配STO+全闭环:SV3521-PR5R5T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR5R5T1-SG | 标准型:SV3521-ER5R5T1选配STO+全闭环:SV3521-ER5R5T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER5R5T1-SG | 标准型:SV3521-FR5R5T1选配STO+全闭环:SV3521-FR5R5T1-SC | 标准型:SV3521-CR5R5T1 | 标准型:SV3521-RR5R5T1 | 单/三相AC220V
SM3308-HS75B30C-NH1N1
SM3308-HS75B30C-PH1N1
SM3308-HS75B30C-MH1B1
SM3308-HS75B30C-NH1B1
SM3308-HS75B30C-PH1B1
1kW | 高惯量 | SM3308-HS10C30C-MH1N1 | 标准型:SV3521-PR5R5T1选配STO+全闭环:SV3521-PR5R5T1-SC选配STO+龙门:SV3521-PR5R5T1-SG | 标准型:SV3521-ER5R5T1选配STO+全闭环:SV3521-ER5R5T1-SC选配STO+龙门:SV3521-ER5R5T1-SG | 标准型:SV3521-FR5R5T1选配STO+全闭环:SV3521-FR5R5T1-SC | 标准型:SV3521-CR5R5T1 | 标准型:SV3521-RR5R5T1 | 单/三相AC220V
SM3308-HS10C30C-NH1N1
SM3308-HS10C30C-PH1N1
SM3308-HS10C30C-MH1B1
SM3308-HS10C30C-NH1B1
SM3308-HS10C30C-PH1B1